**Перечень требуемых работ по отделке**

1. Подшив карнизных и торцевых свесов строганой доской с москитной сеткой (баня и терраса)
2. Монтаж желобов водосточной системы без крюков и труб водосточной системы (баня и терраса)
3. Увеличение проема окна с 500х500 до 1100х780 (по оси «1» на чердаке)
4. Грунтование подшивов карнизных и торцевых свесов (баня и терраса)
5. Покраска подшивов карнизных и торцевых свесов 2 слоя (баня и терраса)
6. Шлифовка внешних стен и террасы
7. Грунтование внешних стен и террасы
8. Шлифовка внешних торцов
9. Герметизация внешних торцов, обработка торцов от растрескивания
10. Покраска внешних стен и торцов в 2 слоя
11. Установка столба в проем по оси «Г», между осями «2» и «3»???
12. Чистовая окосячка дверных и оконных проемов (6 оконных проемов и 4 дверных проема
13. Монтаж обсадной окрашенной профтрубы в выступающем перерубе по оси «Б»
14. Замена внешних деревянных столбов на металлические профтрубы 150х150 (5 столбов)
15. Опускание балок перекрытия на один венец ниже (20 шт. между осями «1»-«3», «А»-«Е»
16. Обработка балок перекрытия в одну плоскость
17. Установка дополнительных 3 бетонных столбов (или винтовых свай) для организации опоры по середине лаг длиной 4 м, установленных в осях «1»-«3», «А»-«Г»
18. Монтаж подкладного венца на бетонные столбы по п.17
19. Обработка подкладного венца битумной мастикой.