Необходима установка окосячки в брусовом доме (сухой брус 188мм ширина) без установки подоконников

**П- п-образная**

**Т- т-образная**

Ш/в без подоконников

Окна 1 этаж:

Тамбур 900х1200 **п**

Топочная 900х600 **п**

Туалет 900х600 **п**

Спальня 1600х1500 **п**

Лестница 1000х1500 **п**

Гостиная 2 шт 1600х1500 **п**

Кухня 1600х1500 **п**

Кухня 1000х1300 **п**

Окна 2 этаж:

Туалет 1400х1200 **п**

Коридор 1000х500 **п**

Спальня 1400х1200 **п**

Спальня 1600х1400 **п**

Спальня 1600х1400 **п**

Двери 1 этаж:

Входная 1000х2100 **п- железная дверь**

Топочная 900х2100 **т**

Коридор 1000х2100 **п-**

Туалет 900х2100 **т**

Спальня 900х2100 **т**

Гостиная 1100х2145 **т**

Кухня 900х2100 **т- блок ПВХ**

Двери 2 этаж:

Туалет 900х2100 т

Кладовая 900х2100 т

3 Спальни 900х2100 т

**Начало работ 20 июля**

**Наличие:**

1. **Всего необходимого инструмента.**
2. **Опыта работы.**
3. **Положительных отзывов и портфолио обязательно!**