Терраса и веранда, пристройка к дому.

Задача – к существующему дому пристроить террасу и веранду. Фундамент есть. Схема ниже

6м

5м

3м

2м

8м

8м

Веранда

Терраса

3м

Существующий дом – каркасный 5х6м, 2 этажа, фундамент свайный.

Фундамент под террасу и веранду построен – свайный.

Каркас, обшивка, веранды и террасы – дерево (сосна).

Крыша – профлист оцинкованый, под листом – пароизоляция

Веранда закрытая, 2х3м – 6м2, утепление 100 мм, два окна небольших 0.8х1м.

Пол – сосна 40 мм.

Терраса открытая, площадь - 28 м2.

Крепление к существующему дому. Покраска не требуется.

